|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ****ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ****ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ** |
|  | **ΣΥΜΒΑΣΗ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ****ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

***ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ***

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ»,

εκτιμώμενης αξίας 401.500,00€ πλέον ΦΠΑ 96.360,00€ ήτοι συνολικό ποσό 497.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

|  |
| --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ****Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.** |
| ***Α/Α*** | ***ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ*** | ***ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ*** | ***ΠΟΣΟΤΗΤΑ*** | ***ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ******σε ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)*** | ***ΣΥΝΟΛΟ σε******ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)*** |
| 1 | Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ | kW | 300 |  |  |
| 2 | Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων μετά της θεμελίωσής τους | kW | 300 |  |  |
| 3 | Μετατροπείς τάσης (inverter) DC/AC - πίνακες ζεύξης & ελέγχου DC - πίνακες ζεύξης και ελέγχου AC χαμηλής τάσης | kw | 300 |  |  |
| 4 | Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC) | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 5 | Δίκτυο Διανομής ΕναλλασσόμενουΡεύματος Χαμηλής Τάσης(AC) | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 6 | Οικίσκοςπροκατασκευασμένος - Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 0,4/20kV έως 630kVA | τεμ | 1 |  |  |
| 7 | Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 8 | Σύστημα Γείωσης και ΑντικεραυνικήςΠροστασίας | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 9 | Περιφερειακός Εξοπλισμός (Περίφραξη,CCTV, εξοπλισμός | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Εξοπλισμός ασθενώνρευμάτων καιεπικοινωνιών | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 11 | Σύστημαπαρακολούθησης,μετρήσεων και ελέγχου - εξοπλισμός σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργίας net metering | κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ